
Protokoll VIOP



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Default Gateway |
| R1 | Fa0/0 | 10.53.1.254 | 255.255.255.0 |  |
| G0/0/0 | 10.53.4.1 | 255.255.255.252 |  |
| G0/1/0 | 10.53.5.1 | 255.255.255.252 |  |
| Lp 1 | 10.53.7.1 | 255.255.255.0 |  |
| R2 | Fa0/0 | 10.53.2.254 | 255.255.255.0 |  |
| G0/0/0 | 10.53.6.1 | 255.255.255.252 |  |
| G0/1/0 | 10.53.4.2 | 255.255.255.252 |  |
| Lp 1 | 10.53.7.3 | 255.255.255.0 |  |
| R3 | Fa0/0 | 10.53.3.254 | 255.255.255.0 |  |
| G0/0/0 | 10.53.5.1 | 255.255.255.252 |  |
| G0/1/0 | 10.53.6.2 | 255.255.255.252 |  |
| Lp 1 | 10.53.7.2 | 255.255.255.0 |  |

R1: R2:

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



R3

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



Ein Bild, das Text, Elektronik enthält.

Automatisch generierte BeschreibungTests:



